**Administrowanie użytkowników**

**LOGUJEMY SIĘ DO URZĄDZENIA JAKO ADMINISTRATOR PRZEZ WWW**

**Otwieramy przeglądarkę i w wierszu poleceń wpisujemy adres IP urządzenia.**Adres IP możemy uzyskać przy urządzeniu (MENU-NARZĘDZIE-INFORMACJE O URZĄDZENIU)



**Logujemy się jako Administrator** (hasło domyślne 1234567812345678).



**DODAJEMY NOWEGO UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA**

**Po zalogowaniu się jako Administrator wybieramy z bocznego MENU** (User Auth/Account Track – User Athentication setting – User registration – New Rgistration)

*Wypełniamy pola I nadajemy uprawnienia. ZATWIERDZAMY OK*

**KSIĄŻKA ADRESOWA – SKANOWANIE NA E-MAIL**

**Po zalogowaniu się jako Administrator wybieramy z bocznego MENU** (Store Adress – Adress Book – New Rgistration)

*Wypełniamy pola. ZATWIERDZAMY OK*

***KONIEC***